
**Инструкция по созданию сетевой связности**

**с Платформой государственных сервисов (ПГС)**


Для создания сетевой связности с ПГС на рабочем месте специалиста ответственного за предоставление услуги необходимо наличие ViPNet Client в сети № 1112 или № 1809:

1. Откройте VipNet Client, в разделе «Защищенная сеть» найдите узел СМ РЦУ (см. рисунок 1).




*Рисунок 1. Окно VipNet Client с узлом СМ РЦУ*

1. В случае его отсутствия свяжитесь с Горячей линией по вопросам перевода МСЗУ в электронный формат по номеру тел. **8 800 100 77 88** и оставьте заявку на добавление узла СМ РЦУ для подключения к ПГС.
2. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте данный узел, отобразится окно, представленное на рисунке 2.




*Рисунок 2. Окно свойства узла (СМ РЦУ)*

1. Во вкладке «Туннель» найдите следующие ip-адреса: 172.16.90.16 и 192.168.33.166 (см. рисунки 3 и 4).




*Рисунок 3. Свойства узла (СМ РЦУ)*




*Рисунок 4. Свойства узла (СМ РЦУ)*

1. В случае отсутствия в списке указанных ip-адресов необходимо самостоятельно добавить, для этого нажмите кнопку «Добавить», в открывшемся окне внесите ip-адрес 172.16.90.16 и нажмите «ОК», повторите процедуру для ip-адреса 192.168.33.166 (см. рисунок 5).



*Рисунок 5. Добавление ip-адресов в свойствах узла СМ РЦУ*

1. После выполнения пунктов 1-5 проверьте доступность указанных ip-адресов, для этого откройте командную строку и наберите команду ping 172.16.90.16, убедитесь в том, что обмен пакетами происходит без потерь (см. рисунок 6), повторите процедуру для ip-адреса 192.168.33.166.



*Рисунок 6. Проверка соединения*

1. Если проверка соединения происходит с потерями пакетов, то обратитесь на горячую линию по вопросам перевода МСЗУ в электронный формат по номеру тел. **8 800 100 77 88** и оставьте заявку на создание сетевой связности с ПГС.
2. Если проверка соединения происходит без потерь пакетов, как показано на рисунке 6, то сетевая связность с ПГС настроена. Попробуйте открыть страницу любым браузером адрес: <https://pgs2.gosuslugi.ru/microws>. Если страница не открывается, то обратитесь на горячую линию по вопросам перевода МСЗУ в электронный формат по номеру тел. **8 800 100 77 88** и оставьте заявку на создание сетевой связности с ПГС.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_